手柄控制：

左joystick，模拟控制pan-tilt，joystick的力度对应pan-tilt的速度

右joystick，模拟控制zoom，joystick的力度对应zoom的速度

ABXY，快速转到存储的位置，每个键对应的位置在app中设定

十字键，在预订位置之间循环。与ABXY预设不同，使用方向键遍历预设的位置。位置的list在app中设定

LB，RB，半速，按住并操作，所有速度减为预设的一半

LT，RT，减速，根据按下的力度，按住并操作，所有速度下降，按下力度越大减速越明显。

原草稿：

模拟肩键LT RT，减速，针对所有pan-tilt-zoom动作都有限速效果，按下力度越大减速程度越大，完全按下时保持摄像机能移动的最小速度。左右模拟肩键的功能相同

按住LB或RB按ABXY，以预设速度缓慢转到存储位置（防抖）,左右模拟肩键的功能相同

按住LT或RT按ABXY，减速缓慢转到预设位置，按下力度大对应速度慢。完全按下LT或RT为最慢速度转到预设位置。左右模拟肩键的功能相同